	Тип станка
	ОЗЕРСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД,
ООО «ОСЗ», 

модель: портально-фрезерный станок с ЧПУ  MHB-1010
ТУ 3831−001−0177864010−2016
С подвижным порталом

	Размер зоны обработки XY, мм
	1000х1000

	Перемещение шпинделя по оси Z мм
	250

	Размер рабочего стола XY, мм
	1000х1000

	Тип станины
	Сварная из листовой стали и профиля

	Тип рабочего стола
	Базовая часть рамы портала

	Максимальная скорость, мм/мин.
	2500

	Максимальная рабочая скорость, мм/мин.
	2500

	Точность, мм
	0,05

	Точность повторения, мм
	0,05

	Нелинейность на 2 метра
	0,2

	Тип передачи X/Y/Z
	ШВП/ШВП/ШВП

	Характеристики ШВП
	Диаметр 25 мм, шаг 5 мм

	Производитель ШВП
	TBI motion (Taiwan)

	Тип направляющих X/Y/Z
	Профильные Рельсовые/профильные рельсовые/профильные рельсовые

	Сечение направляющих, мм
	25 

	Производитель направляющих
	TBI motion (Taiwan) или HIWIN (Taiwan) или HSAC (Taiwan)

	Тип двигателя
	Шаговый 

	Крутящий момент двигателя
	122 кг/см

	Производитель драйвера
	Leadshine или аналог

	Система смены инструмента
	Ручная

	Количество шпинделей
	1

	Мощность шпинделя, кВт
	5,5 kWt

	Производитель шпинделей
	ООО «ОСЗ», Россия

	Частота вращения шпинделей, об/мин
	Пила 100-5000

	Охлаждение шпинделя
	Воздушное

	Производитель инвертора
	Delta, или аналогичный

	Мощность инверторов, кВт
	5,5 kWt

	Диаметр фрезы Max, мм
	70-80

	Посадка инструмента
	Конус  ISO 40

	Крепление заготовки
	Механическое, вакуумом

	Производитель системы управления
	Mach3 (США) лицензия

	Код команд
	G-code

	ЧПУ система
	Моноблочная, х86 совместимый одноплатный ПК в комплекте с монитором, клавиатурой и мышью .

	Система смазки
	Точечная

	Напряжение, В
	380

	Частота тока, Гц
	50

	Общая потребляемая мощность кВт не более
	12

	Габариты на месте установки д/ш/в, мм
	По факту

	Габариты в упаковке д/ш/в, мм
	По факту

	Вес нетто порядка, кг
	500

	Вес брутто, кг
	---

	Дополнительно
	Подача СОЖ


